Company: MHK

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások | Sávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatok | Rádióalkalmazások | Nemzetközi és hazai dokumentumok | Speciális feltételek, egyedi követelmények
921–925 MHz | | | |
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével | | | |

H117

K

Páneurópai vasúti digitális nyalábolt rádiórendszer 
(GSMR) a 876–880/921–925 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ECC/DEC/(02)05; ECC/DEC/(02)09
ECC/DEC/(02)10
ECC/REC/(05)08
MSZ EN 301 419-3; MSZ EN 301 419-7

A sáv csak a vasúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott vasúti szervezetek hírközlésére használható.
A GSM-R rendszer működtetésére és a szolgáltatás nyújtására a Kormány által kijelölt vállalkozás jogosult.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A GSM-R és a 880–915/925–960 MHz sávban működő hálózatok üzemeltetőit kölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt, összhangban a vonatkozó ECC 162. Jelentéssel. Amennyiben valamelyik hálózat üzemeltetője csak később válik ismertté, az egyeztetést utólag el kell végezni, és az állomások jellemzőit a megkötött megállapodásnak megfelelően módosítani kell. A zavarás csökkentése, illetve elkerülése érdekében mindkét félnek kölcsönösen meg kell tennie a szükséges lépéseket.

925–960 MHz | | | |
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével | | | |

H119

K

GSM-rendszer a 880–889,9/925–934,9 MHz és a 913,9–915/958,9–960 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)20
ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2
MSZ EN 301 419-3
MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

2. melléklet I. fejezet 7. pont
2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: árverés.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet I. fejezet 7. pont 7.6. alpont).
A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 7/A. pont).
Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 7/B. pont tartalmazza.
A sávban működő hálózatok és a GSM-R üzemeltetőit kölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt, összhangban a vonatkozó ECC 162. Jelentéssel. Amennyiben valamelyik hálózat üzemeltetője csak később válik ismertté, az egyeztetést utólag el kell végezni, és az állomások jellemzőit a megkötött megállapodásnak megfelelően módosítani kell. A zavarás csökkentése, illetve elkerülése érdekében mindkét félnek kölcsönösen meg kell tennie a szükséges lépéseket.

H119 | | UMTS-rendszer a 880–889,9/925–934,9 MHz és a 913,9–915/958,9–960 MHz duplex sávban. | Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum 2009/766/EK; 2011/251/EU ECC/REC/(08)02 MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2 MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11 |

H119

GSM-rendszer a 889,9–913,9/934,9–958,9 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)20
ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2
MSZ EN 301 419-3
MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 7/A. pont).
Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 7/B. pont tartalmazza.
A sávban működő hálózatok és a GSM-R üzemeltetőit kölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt, összhangban a vonatkozó ECC 162. Jelentéssel. Amennyiben valamelyik hálózat üzemeltetője csak később válik ismertté, az egyeztetést utólag el kell végezni, és az állomások jellemzőit a megkötött megállapodásnak megfelelően módosítani kell. A zavarás csökkentése, illetve elkerülése érdekében mindkét félnek kölcsönösen meg kell tennie a szükséges lépéseket.

H119 | | UMTS-rendszer a 889,9–913,9/934,9–958,9 MHz duplex sávban. | Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum 2009/766/EK; 2011/251/EU ECC/REC/(08)02 MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2 MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11 |