Szén-monoxid tartalom (ppm) 1.→3. A legalsó bekötéstől felfelé, a távolabbitól a bekötés felé jelölve	1.						500 – 1000 ppm – szükséges a karbantartás!

1000 ppm felett – a használata veszélyes!	
	2.							
	3.							
Élet- és vagyonbiztonságot közvetlen veszélyeztető hibakódja						Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a 
kéményseprő által igazolt kijavításig!	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles (Igen – Nem):	
Egyebek:	
	
összesítő, számla vagy 8. melléklet helye