Vastagsági csoportok	Átlag mag.	Fatömeg összesen	A szálalásra tervezett fafajok	
			T	B	CS			
Osztály	cm	m	brm3	db	brm3	db	brm3	db	brm3	db	brm3	db	brm3	db	
I	< 15		~												
II	15–20														
	21–25														
	26–30														
	31–35														
III	36–40														
	41–45														
	46–50														
IV	51–55														
	56–60														
	61–65														
	66–70														
	71–75														
	75–														
Összesen