EEIcavity < 96	[%]	
A háztartási tűzhelyek energiafelhasználási mutatójára vonatkozó határértékek:	
Elektromos tűzhely esetében:	ECelectric hob < 195	[Wh/kg]	
Gáztűzhely esetében:	EEgas hob> 55	[%]	
A háztartási sütő egy meghatározott sütőterének energiahatékonysági mutatóját (EEIcavity) a következő összefüggésekkel kell meghatározni:	
– elektromos háztartási sütő esetében:	
EEIcavity = (ECelectric cavity / SECelectric cavity) · 100	
(1.1.6.b.1.)	
SECelectric cavity = 0,0042 · V + 0,55	[kWh]	
(1.1.6.b.2.)	
– gázüzemű háztartási sütő esetében:	
EEIcavity = (ECgas cavity / SECgas cavity) · 100	
(1.1.6.b.3.)	
SECgas cavity = 0,044 · V + 3,53	[MJ]	
(1.1.6.b.4.)