Ük =	Üzemviteli korrekciós tényező	
a.)	Szabályozható csarnokvilágítás	
	Ha a csarnok megvilágítása automatikusan szabályozható a kültéri világítás 	
	függvényében, akkor a korrekciós tényező:	Ük = 0,77	
b.)	Soronként kapcsolható világítás	
	Ha a beltéri világítás soronként kapcsolható a kültéri természetes világítás 	
	függvényében, akkor a korrekciós tényező:	Ük = 0,83	
c.)	Szabályozott közvilágítás korszerűsítés	
	Amennyiben az új LED-es közvilágítás szabályozható, akkor a korrekciós tényező:	
		Ük = 0,8	
	A korrekciós tényező a hazai gyakorlat alapján 24:00 órától 5:00 óráig történő 50%-os 
megvilágítás csökkentés esetére számított.