Pőrekocsik	
	
7. táblázat	
Az általános rendeltetésű pőrekocsik főbb típusainak műszaki jellemzői	
Műszaki jellemzők	Típus	
	13–401	13–4012	13–4019	13–N451	13–491	13–929	
Rakománytömeg, t	70	71	70	63	66,5	73	
Kocsi saját tömege, t	20,92	21,4	21,9	21,3	26,25	27,0	
Tengelyterhelés, t	22,73	23,25	22,97	21,1	23,25	25,0	
Forgócsapok távolsága, lk, mm	9720	9720	9720	9720	14400	14400	
Hosszúság, mm:							
a kapcsolókészülék közepétől, A	14620	14620	14620	14620	19620	19620	
a mellgerendák síkjától, L	13400	13400	13400	13400	18400	18400	
Padlómagasság az SKSz felett, P, mm	1310	1310	1320	1310	1310	1304	
Szekrény belső méretei, mm:							
szélesség	13300	13300	13300	13300	18300	18300	
hosszúság	2770	2770	2770	2770	2760	2830	
magasság							
Rakfelület nyitott oldalfalaknál, mm:							
hosszúság	13400	13400	13400	13400	18400	18400	
szélesség	2870	2870	2870	2870	2860	2930	
Rakfelület, m2	36,8	36,8	36,8	36,8	52,5	54	
Oldalfalak mennyisége, db	8	8	8	8	12	12	
Oldal rakoncák mennyisége, db	16	16	16	16	24	24