tm, j = “j” világítási csoportra érvényes tipizált éves működési idő 	[h/év]	
a)	Ipari csarnokokban	2 műszakban:	tm, j = 253 x 16 óra = 4048	[h/év]	
	aa) jó benapozású és nagy ablakos csarnoképületben = 2500 	[h/év]	
		3 műszakban:	tm, j = 253 x 24 óra = 6072	[h/év]	
	ab) természetes fénnyel rosszul megvilágított üzemcsarnokban, folyamatos üzem
esetében = 8760  [h/év]	
	ac) jó benapozású és nagy ablakos csarnoképületben = 4524  [h/év]	
b)	Irodaépületben 1 műszak + takarítási idő: tm, j = 253 x 8 +200 óra = 2224  [h/év]	
	ba) jó benapozású és nagy ablakos irodaépületben: 1800 +200= 2000  [h/év]	
c)	A közvilágítás tipizált működési ideje:  tm, j = 4000 [h/év]	
d) A kültéri világítás tipizált működési ideje megegyezik a c) pont szerinti tipizált működési idővel, ha azt kizárólag sötétedés érzékelő vezérli.