A járműkategória megnevezése és jele		V
	K
	L
	Kétkerekű járműnél csak a hátsó kerékkel fékezve; háromkerekű járműnél az egyik tengelyen lévő kerékkel (kerekekkel) fékezve		Kétkerekű járműnél csak az első kerékkel fékezve; háromkerekű járműnél másik tengelyen lévő kerékkel (kerekekkel) fékezve		Az összes fékezhető kerékkel fékezve		Terhelési állapot	
		km/h	N	N	sm	am/s2	sm	am/s2	sm	am/s2		
Segédmotoros 
kerékpár 
(kétkerekű) 
L1	40	200	400	v2	2,1	v2	2,1	v2	4,2	csak vezetővel	
				80		55		110			
Segédmotoros kerékpár (3 vagy 4 kerekű)
 L2 	szimm. felépítésű	40	200	400	v2	1,7	v2	1,7	v2	4,2	 vezetővel, valamint	
					45		45		110			
	aszimm. felépítésű				v2	1,7	v2	1,7	v2	3,9	vezetővel és terheléssel	
					45		45		100