Rendszer 	DVB-H	DMBX (T-DMB)	
Régió	Európa /Amerika 	Dél Korea	
Audió/Videó kódolás 	(H.264) MPEG-2 és MPEG4	(H.264) MPEG4	
Frekvenciaigény csatornánként	8 MHz 	1,5 / 6 MHz	
Átviteli sebesség 	4-13 Mbps	9.2 Mbps	
Adóhálózati lehetséges kompatibilitás	DVB-T	T-DAB