Company: MHK

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások | Sávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatok | Rádióalkalmazások | Nemzetközi és hazai dokumentumok | Speciális feltételek, egyedi követelmények
2110–2120 MHz | | | |

ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

H146

K

IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az 
1920–1930/2110–2120 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ECC/DEC/(06)01; ERC/REC 01-01
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
2. melléklet I. fejezet 9. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet I. fejezet 9.3. alpont).

2120–2160 MHz | | | |

ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

H146

K

IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az 
1930–1965/2120–2155 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ECC/DEC/(06)01; ERC/REC 01-01
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
2. melléklet I. fejezet 9. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet I. fejezet 9.3. alpont).

H146

IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az 
1965–1970/2155–2160 MHz sávban.

2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
2. melléklet I. fejezet 9. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: árverés.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet I. fejezet 9.3. alpont).

2160–2170 MHz | | | |

ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ

H146

K

IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az 
1970–1980/2160–2170 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ECC/DEC/(06)01; ERC/REC 01-01
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
2. melléklet I. fejezet 9. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: árverés.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet I. fejezet 9.3. alpont).