-	fa és fa között	0,45	
	-	acél és fa között 	0,40	
	-	acél és acél között	0,30	
	-	vasbeton és fa között 	0,55	
	-	függőlegesen állított acéllemez tekercsek nyílt véggel és fa között	0,61	
	-	olajozott acéllemez köteg és fa között	0,21	
	-	gumi (kerekes technika esetén) és fa között	0,50	
	-	alumínium és fa között	0,38	
	-	ólom, cink és fa között	0,37	
	A gördülősúrlódási együtthatót a következő értékkel kell felvenni: 	0,10