A 6 mm átmérőjű,
helyettesítendő
huzalszálak
mennyisége	A huzalszálak mennyisége a felsorolt átmérők (mm) esetén	
	4,0	4,5	5,0	5,5	6,3	6,5	7,0	7,5	8,0	
2	6	4	4	4	2	2	2	2	2	
4	-	8	6	6	4	4	4	4	4	
6	-	-	8	8	6	6	6	4	4	
8	-	-	-		8	8	6	6	6