A	B	
1
	A gáz	Időszakos
biztonságtechnikai
ellenőrzés
ciklusideje
[év]	
	ADR
cso-
portja	UN
száma	megnevezése	vegyjele		
2	A	1002	levegő, sűrített	–	5	
		1006	argon, sűrített	Ar	5	
		1046	hélium, sűrített	He	5	
		1056	kripton, sűrített	Kr	5	
		1065	neon, sűrített	Ne	5	
		1066	nitrogén, sűrített	N2	5	
3	O	1072	oxigén, sűrített	O2	5	
4	F	1049	hidrogén, sűrített	H2	5	
		1957	deutérium, sűrített	D3	5	
		1971	metán, sűrített vagy földgáz sűrített magas metántartalommal	CH4	5	
		2034	hidrogén és metán keveréke, sűrített	H2 és CH4	5	
5	T	1612	hexaetil-tetrafoszfát és sűrített gáz keveréke	–	5	
6	TF	1016	szén-monoxid, sűrített	CO	2	
		1023	városi gáz, sűrített	–	5	
		1071	krakkgáz, sűrített	–	5	
7	TOC	1045	fluor, sűrített	F2	2	
		1660	nitrogén-monoxid, sűrített	NO	2	
	 	2190	oxigén-difluorid, sűrített	OF2	2