A	B	
1	A gáz	Időszakos
biztonságtechnikai
ellenőrzés
ciklusideje
[év]	
	ADR
cso-
portja	UN
száma	megnevezése	vegyjele		
2	A	1009	bróm-trifluor-metán (R 13 B 1 hűtőgáz)	CBrF3	5	
		1013	szén-dioxid	CO2	5	
		1018	klór-difluor-metán (R 22 hűtőgáz)	CHClF2	10	
		1020	klór-pentafluor-etán (R 115 hűtőgáz)	CClF3-CF2	10	
		1022	klór-trifluor-metán (R 13 hűtőgáz)	CClF3	5	
		1028	diklór-difluor-metán (R 12 hűtőgáz)	CCl2F2	10	
		1029	diklor-fluor-metán (R 21 hűtőgáz)	CHCl2F	10	
		1080	kén-hexafluorid	SF6	5	
		1858	hexafluor-propilén (R 1216 hűtőgáz)	CF3=CF-CF2	10	
		1958	1,2-diklór-1,1,2,2-tetrafluor-etán (R 114 hűtőgáz)	ClF2C-CClF2	10	
		1973	klór-difluor-metán és klór-pentafluor-etán keveréke, állandó forrásponttal, kb. 49 % klór-difluor-metán tartalommal (R 502 hűtőgáz)	CHClF2
CClF5-CH2	10	
		1982	tetrafluor-metán, sűrített (R 14 hűtőgáz)	CF4	5	
		1983	1-klór-2,2,2-trifluor-etán (R 133a hűtőgáz)	F3C-CH2Cl2	10	
		1984	trifluor-metán (R 23 hűtőgáz)	CHF3	5	
		2036	xenon, sűrített	Xe	5	
		2193	hexafluor-etán, sűrített (R 116 hűtőgáz)	C2F6	5	
		2599	klór-trifluor-metán és trifluor-metán azeotróp keveréke, kb. 60 % klór-trifluor-metán tartalommal (R 503 hűtőgáz)	CClF3
CHF3	10	
		2602	diklór-difluor-metán és 1,1 difluor-etán azeotróp keveréke, kb. 74 % diklór-difluor-metán tartalommal (R 500 hűtőgáz)	CCl2F2
CH3-CHF2	10	
3	O	1070	dinitrogén-oxid	N2O	5	
4	F	1010	1,3-butadién, stabilizált	H2C=CH-CH=CH2	5	
		1011	bután	C4H11	5	
		1012	1-butén	CH2=CH-CH2-CH3	10	
		1027	ciklopropán	CH2-CH2
CH2	10	
		1030	1,1-difluor-etán (R 152a hűtőgáz)	CH3CHF2	10	
		1032	dimetil-amin, vízmentes	(CH3)2NH	5	
		1033	dimetil-éter	CH3-O-CH3	5	
		1035	etán	C2H6	5
	
		1036	etil-amin	C2H5-NH2	5	
		1037	etil-klorid	C2H5-Cl	10	
		1041	etilén-oxid és szén-dioxid keveréke, 9 %-nál több, de legfeljebb 87 % etilén-oxid tartalommal	 	5	
		1061	metil-amin, vízmentes	CH3-NH2	5	
		1063	metil-klorid (R 40 hűtőgáz)	CH3Cl	5	
		1077	propilén (propán)	CH3=CH-CH2	10	
		1083	trimetil-amin, vízmentes	(CH3)3N	5	
		1085	vinil-bromid, stabilizált	CH2=CH-Br	5	
		1086	vinil-klorid, stabilizált	CH2=CH-Cl	5	
		1087	vinil-metil-éter, stabilizált	CH2=CH-O-CH3	5	
		1860	vinil-fluorid, stabilizált	CH2=CHF	5	
		1911	diborán, sűrített	B2H6	5	
		1959	1,1-difluor-etilén (R 1132a hűtőgáz)	CH2=CF2	5	
		1962	etilén, sűrített	C2H4	5	
		1965	szénhidrogén-gáz keverék, cseppfolyósított m.n.n. (propán-bután és ezek keveréke), cseppfolyósított pébégáz alumíniumötvözetből készült palackban forgalmazott acél palack
A keverék
A01 keverék
A02 keverék
A0 keverék
A1 keverék
B1 keverék
B2 keverék
B keverék
C keverék	 	

10
10
10
10
10
10
10
10
10	
		1969	izobután	(CH2)3CH	5	
		1978	propán	C3H8	5	
		2035	1,1,1-trifluor-etán (R 143a hűtőgáz)	CF3CH3	5	
		2203	szilicium-hidrogén, sűrített (szilán)	SiH4	5	
5	T	1062	metil-bromid (bróm-metán)	CH3Br	10	
		2191	szulfuril-fluorid	SO2F2	2	
6	TF	1026	dicián	NC-CN	5	
		1040	etilén-oxid	CH2-CH2-O	5	
		1053	hidrogén-szulfid (kén-hidrogén)	H2S	2	
		1064	metil-merkaptán	CH3-SH	10	
		1082	klór-trifluor-etilén, stabilizált	CClF=CF2	10	
		2188	arzin	AsH3	10	
		2199	foszfin	PH3	5	
		2202	hidrogén-szelenid, vízmentes	H2Se	10	
		3300	etilén-oxid és szén-dioxid keveréke, 87 %-nál nagyobb etilén-oxid tartalommal	—	5	
7	TC	1005	ammónia, vízmentes	NH3	5	
		1008	bór-trifluorid, sűrített	BF3	2	
		1017	klór	Cl2	2	
		1048	hidrogén-bromid, vízmentes	HBr	2	
		1050	hidrogén-klorid, vízmentes	HCl	2	
		1069	nitrozil-klorid	NOCI	2	
		1076	foszgén (szén-oxi-klorid)	COCl2	2	
		1079	kén-dioxid	SO2	2	
		1741	bór-triklorid	BCl3	2	
		1859	szilícium-tetrafluorid, sűrített	SiF4	2	
		2196	wolfram-hexafluorid	WF6	2	
		2198	foszfor-pentafluorid, sűrített	PF5	2	
		2417	karbonil-fluorid, sűrített	COF2	2	
8	TFC	2189	diklór-szilán	SiH2Cl2	10	
9	TO	2451	nitrogén-trifluorid, sűrített	NF3	5	
10	TOC	1067	dinitrogén-tetraoxid	N2O4	2	
		1749	klór-trifluorid	ClF3	2