A lecserélt világítási rendszer és az új LED világítási rendszer teljesítményigényének különbségéből számolható éves	
energiamegtakarítás.	[GJ / év]	
DEkorai/év, i = éves megtakarítás a korai csere időszakában		
DEkorai/év, i = (Plecs k  · nk  · Ük,j, lecs – Púj, i · ni · Ük,j, új) · tm, j /1000 · 3,6 /1000	[GJ /év]	
	(2.5.9.1.1.)	
ahol:		
Púj i = új LED világítótestek típusonkénti teljesítményigénye	[W/db]	
ni = új LED világítótestek típuson belüli száma	[db]	
Plecs, k = lecserélt világítótestek típusonkénti teljesítményigénye, vezérlővel/előtéttel együtt, a (2.5.2.1.1.) képlet 	
szerinti számítással	[W/db]	
hi, előtét = lecserélt világítótest típus előtét hatásfoka	[%]	
nk = a lecserélt világítótestek típuson belüli száma	
tm, j = “j” világítási csoportra érvényes tipizált éves működési idő	[h/év].	
Ük, j = “j” világítási csoportra érvényes tipizált üzemviteli korrekciós tényező 2.7.8.2. pont szerinti besorolás figyelembevételével