Rész	Leírás	Tartánykód	
	1	A tartány típusa	C =	sűrített gázok szállítására szolgáló tartány
P =	cseppfolyósított gázok vagy nyomás alatt oldott gázok szállítására szolgáló tartány 
R =	mélyhűtött, cseppfolyósított gázok szállítására szolgáló tartány	
	2	Számítási nyomás	X =	a számítási nyomás számértéke (bar)*	
	3	Nyílások 	B =	háromszoros zárószerkezetű, alsó töltő- vagy ürítőnyílással ellátott tartány vagy
olyan battériás kocsi, amelynek nyílásai a folyadékszint alatt vannak vagy amely sűrített gázok fuvarozására szolgál
C =	háromszoros zárószerkezetű, felső töltő- vagy ürítőnyílással ellátott tartány, amelynél a folyadékszint alatt csak tisztítónyílások vannak 
D =	háromszoros zárószerkezetű felső töltő- vagy ürítőnyílással ellátott tartány; vagy 
olyan battériás kocsi, amelynél a folyadékszint alatt nincsenek nyílások	
	4	Biztonsági szelepek, ill. szerkezetek	N =	biztonsági szeleppel ellátott tartány, ill. battériás kocsi, amely nem légmentesen zárt 
H =	légmentesen zárt tartány, ill. battériás kocsi biztonsági szelep és hasadótárcsa nélkül