Kóroki tényező	Időszakos munkaalkalmassági 
vizsgálatok
gyakorisága	Megjegyzés	
arzén és vegyületei	évenként	bm	
benzol	félévenként	bm	
benzol nitrovegyületei:	
	nitro-benzol	évenként	bm	
	egyéb nitrovegyületek
(pl. nitro-klór-benzol, nitro-
anilin, acetanilid)	félévenként		
				
benzol aminovegyületei:	
	anilin	félévenként	bm	
	egyéb aminovegyületek
(pl. dimetil-anilin)	félévenként		
dekompresszió	
	sűrített levegőben végzett munka		lásd: a keszon-munkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet	
	búvármunka			
		állóvízben, 15 m vízoszlopot nem meghaladó merülésnél, +10 °C	évenként	a vizsgálat helye a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által kijelölt foglalkozás-egészségügyi rendelő	
		+30 °C vízhőmérséklet esetén			
		amennyiben egy tényező a fentiekben leírtaktól eltér	félévenként		
		amennyiben több tényező egyidejűleg eltér minden századik merülés után	háromhavonként		
digitálisz glikozidok	félévenként		
dimetil-formamid	félévenként	bm	
dioxan (dietilén dioxid)	félévenként		
etil-benzol	évenként	bm	
etilén-oxid	félévenként		
fenol	félévenként	bm	
n-hexán	évenként	bm	
higany (szervetlen higany és vegyületei)	félévenként	bm	
halothan	félévenként		
hőterhelés	évenként	Ha a külső levegő hőmérsékletének napi csúcsértéke tartósan (legalább egy hétig) meghaladja a 27 °C-t, akkor azokban a munkakörökben, amelyekben az év nyári időszakában a korrigált effektív hőmérséklet átlag értéke eléri vagy meghaladja az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészség-
ügyi követelményeiről szóló 3/2002. (II. 18.) SZCSM–EüM együttes rendelet 2. számú mellékletének 1. számú táblázatában előírt, maximálisan megengedhető értékeket, a vizsgálat hetente végzendő.	
ionizáló sugárzás	
	ipari roncsolásmentes anyagvizsgálat, orvosi rtg. laboratórium, “C” típ. izotóp laboratórium	évenként		
	gyorsító berendezések, onkológiai sugárkezelés, “B” típ. izotóp laboratórium	évenként		
	“A” típ. izotóp laboratórium	évenként		
	nukleáris létesítményben és sugárzó anyagok bányászatában foglalkoztatottak	
évenként		
izocianát	félévenként		
	kivéve: csomagolás, raktározás	félévenként		
kadmium és vegyületei	évenként	bm	
kobalt	évenként	bm	
krómvegyületek	évenként	bm	
mangán	évenként		
metil-bromid	évenként		
metil-klorid	félévenként		
mikrohullámú sugárzás	évenként		
nátrium-alumínium-fluorid (kriolit)	évenként	bm	
nikkel	évenként	bm	
nitrogénoxidul (dinitrogén oxid)	félévenként		
növényvédő szerek	
	gyártás, formulázás	félévenként	bm	
	(valamennyi I. és II. forgalmi kategóriába sorolt szer)		
(szerves foszforsavészterek,
karbamátok)
– a munkába lépéskor AChE	
		kiszerelés	félévenként		
		kémiai növényvédelmi munkálatok			
		hígítás, keverés felhordás	évenként	egyéni alapszint
meghatározása szükséges	
		(permetezés) szezonban egyszer	évenként		
	raktározás, szállítás, gépkezelés	évenként		
	laboratóriumi munka	évenként		
ólom és vegyületei	évenként	bm	
szelén	évenként	bm	
rákkeltő vegyi anyagok	évenként	külön jogszabályban meghatározott rákkeltő anyagok, amelyek e táblázatban másutt nem szerepelnek	
szén-diszulfid (szénkéneg)	félévenként		
szén-monoxid	évenként	bm	
szén-tetraklorid (tetraklór-metán)	félévenként		
sztirol	évenként	bm	
tetraklór-etán	félévenként		
toluol	évenként	bm	
triklór-etilén	évenként	bm	
trinitro-toluol (trotyl)	félévenként		
tüdőfibrózist okozó porok	a vizsgálatok gyakoriságát az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság állapíthatja meg, a munkáltató által előzetesen megszerzett, a munkahigiénés és foglalkozás-
egészségügyi szerv által kiállított szakvélemény alapján (a szakvéleményhez a por mérési eredmények csatolása szükséges)	az ernyőszűrő állomásokon készített tüdőfelvételek értékelése, ezt követően szükségessé váló klinikai vizsgálatok a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakrendelésén történnek	
vanádium	évenként		
rezgés	
	kéz/kar			
		2,5-5 m/s2 (férfi)	kétévenként	első ízben a munkába állást követő hatodik hónap után	
		1,0-2,5 m/s2 (sérülékeny csoport)	kétévenként	hideg/nedves munkakörnyezetben évente	
	egész testre ható	kétévenként	első ízben a munkába állást követő hatodik hónap után	
		0,5-1,15 m/s2 (férfi)			
		0,5 m/s2 alatt (sérülékeny csoport)	kétévenként	hideg/nedves munkakörnyezetben évente	
	egyedi felmentés esetén	évenként	első ízben a munkába állást megelőzően	
vinil-klorid	félévenként		
xilol	évenként	bm	
zaj	
	81-85 dBAeq közötti zajexpozíció esetén	4 évenként	a munkavállaló kérésére	
	86-90 dBAeq közötti zajexpozíció esetén	4 évenként	halláspanasz esetén soron kívül	
	91-100 dBAeqközötti zajexpozíció esetén	2 évenként	halláspanasz esetén soron kívül	
	100 dBAeq zajexpozíció felett	évenként	halláspanasz esetén soron kívül