A paraméter megnevezése	A pőrekocsi sorozata	
	13-9009.	13-4095.	13-9004.M	
1.	Berakható tömeg, t
–	közúti járműszerelvény, tehergépkocsi, pótkocsi
–	félpótkocsi
–	közúti cserefelépítmény 
fuvarozásánál	
44,0
36,0
60,0	
48,0
–
48,0	
44,0
–
–	
2.	Saját tömeg, t	33,5	28,0	24,5	
3.	Alvázkeret hossza, mm	24300	21350	18400	
4.	Hosszúság a kapcsolókészülék tengelyében, mm	25520	22520	19620	
5.	Királycsapok távolsága (bázis), mm	18500	17800	14720	
6.	Tömegközéppont magassága a sínkorona szintje (SKSZ) felett, mm	700	813	800	
7.	A rakodótér (padló) paraméterei:	
–	a süllyesztett rész magassága az SKSZ felett, mm	650	970	1100	
–	a konzolrészek magassága az SKSZ felett, mm	1200	1300	1300	
–	a süllyesztett rész hosszúsága, mm	9600	12250	12140	
8.	A kerékelőtétek mennyisége, db	8	8	8	
9.	A konténerrögzítő tüskék mennyisége	12	12	–	
10.Gyártó	Oroszország	Ukrajna	Ukrajna