Járműkategória
megnevezése
és jele		Üzemi fék	Rögzítő fék	Terhelési 
állapot	
	V	P	H	Rövid távon történő tartós fékezés utáni fékhatásosság	Hosszú lejtőn tört. tartós fékezés utáni fékhatásosság az előírt %-a	K vagy L	B
a legkap-
csolt pót-
kocsira		
				az előírt	az eredeti					
	km/ó	N	N	%-a	%-a		N	%		
	egytengelyes										Üresen, valamint megengedett legnagyobb terheléssel.
	
könnyű pótkocsi		O1	60	0,5.G	0,09.G	80	60	-	600	18		
pótkocsi 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegig	egytengelyes		60	1/	0,09.G	80	60	-	600	18		
	többtengelyes	O2		0,5.G								
					0,06.G							
pótkocsi 10 tonna megengedett legnagyobb össztömegig				1/	-	80	60	-	600	18		
		O3	60	0,5.G								
pótkocsi 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeg felett				1/	-	80	60	75	600	18		
		O4	60	0,5.G								
Mezőgazdasági*vontató és lassú jármű pótkocsija			30	0,30.G	0.06.G	-	-	-	600	18		
lassú jármű ** pótkocsija			25	0,25.G	0,06.G	-	-	-	600	16