A beépített belsőégésű 
motor jellege	Gyártási időpont / 
környezetvédelmi osztály jelzés (kód)	Szénmonoxid alapjáraton és emelt fordulatszámon1
( CO [tf%] )	Szénhidrogén
(CH [ppm] ) és/vagy lambda alapjáraton	
Otto-
rend-
szerű 	 
 Kipufogó-
 gáz utó-
kezelés nélkül	 

Négy-
ütemű
  	1969. július 1. előtt gyártott	0	6,0	- 	
			1969. július 1. és 1986. október 1. között gyártott	0	4,5	1000	
			1986. október 1. után
 gyártott	0	3,5	1000	
		 Kétütemű  	0	2,5	20002	
	
Kipufogógáz utókezeléssel 	3 komponensre ható katalitikus utó-
 kezelő berendezés, 
szabályozott keverékképzéssel	2, 4	0,5 / 0,3	0,97<l<1,03	
			5,
6, 9, 14, 15	0,3 / 0,2		
		 egyéb
 után-
égető	 négyütemű motornál	1	1,0	400 és l>1,00	
			 kétütemű motornál	1	 1,5	2000	
Dízel-
rend-
szerű 			 Szabadgyorsításos 
füstkibocsátás [K (m-1)]3	
		0, 3	normál (szívó) motor: 2,5	
			feltöltött, füstkorlátozó nélkül: 3,0	
		4, 5	2,0	
		7, 8, 10, 11, 12, 13	1,5	
		14, 15	0,5