Anyag	képződött
csomagolási
hulladék	Az alábbi módszerekkel hasznosítva vagy hulladékégető műben energetikai hasznosítás útján elégetve	
		alap-
anyagként
hasznosítva	egyéb
módon
anyagában
hasznosítva	összes
anyagában
történő
hasznosítás	energetikai hasznosítás	hasznosítás
más formái	hulladék-
égető műben
energetikai
hasznosítással
történő
elégetés	összes
hasznosítás és
hulladékégető
műben
energetikai
hasznosítással
történő
elégetés	
	tonna	tonna	tonna	tonna	tonna	tonna	tonna	tonna	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
Üveg									
Műanyag									
Papír/karton									
Fém	Alumínium									
	Acél									
	Összesen									
Fa									
Egyéb									
Összesen									
Megjegyzések az 1. táblázathoz:	

1.	
Fehér négyzetek: Az adatok szolgáltatása ezekben az esetekben kötelező. Becslések alkalmazhatók, de azoknak empirikus adatokon kell alapulniuk, és a módszertani leírásban magyarázatot kell hozzájuk fűzni.	
2.	Halványan árnyékolt négyzetek: Az adatszolgáltatás ezekben az esetekben kötelező, de közelítő becslések elfogadhatók. E becslésekhez a módszertani leírásban magyarázatot kell fűzni.	
3.	Sötéten árnyékolt négyzetek: Az adatok szolgáltatása ezekben az esetekben önkéntes.	
4.	A 2005/270/EK bizottsági határozat és e rendelet alkalmazásában a műanyagok anyagában történő hasznosításának számításánál kizárólag a “polimerből-polimert” eredményező folyamatok vehetők figyelembe.	
5.	A ”c” oszlop magában foglalja az anyagában történő hasznosítás összes formáját, beleértve a szerves anyagában történő hasznosítást is, de nem tartalmazza az alapanyagában történő ”anyagában történő hasznosítást”.	
6.	A ”d” oszlopnak a ”b” és ”c” oszlopok összegének kell lennie.	
7.	Az ”f” oszlop magában foglalja a hasznosítás összes formáját, kivéve az anyagában történő hasznosítást és az energetikai hasznosítást.	
8.	A ”h” oszlopnak a ”d”, ”e”, ”f” és ”g” oszlopok összegének kell lennie.	
9.	A hasznosítás vagy a hulladékégető műben energetikai hasznosítással történő elégetés aránya e rendelet értelmében: ”h” oszlop/”a” oszlop.	
10.	Az anyagában történő hasznosítási arány e rendelet alkalmazásában: ”d” oszlop/”a” oszlop.	
11.	A fára vonatkozó adatokat nem szabad az egyes csomagolóanyagok minimum 15% tömegszázalékos célkitűzésének elérésénél a számításnál felhasználni.	
12.	A ”műanyagok” az alábbi alcsoportokra bonthatók: PET, polietilén, polipropilén, polisztirol, PVC és egyéb.	
13.	Az egyéb kategóriában a főcsoportokba be nem sorolható csomagolások szerepelhetnek, mint például természetes szálakból (juta, szizál stb.) készült zsákok.