Company: MHK

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások | Sávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatok | Rádióalkalmazások | Nemzetközi és hazai dokumentumok | Speciális feltételek, egyedi követelmények
427–430 MHz | | | |
FÖLDI MOZGÓ | | | |

H93A

K

Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskenysávú digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 417–417,25/427–427,25 MHz és a 418,85–419,8/428,85–429,8 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
T/R 25-08
MSZ EN 300 1132; MSZ EN 300 3902
MSZ EN 303 0351

2. melléklet I. fejezet 2/B. pont
2. melléklet I. fejezet 10. pont
Az állomások telepítési és sugárzási jellemzőinek megválasztásánál figyelemmel kell lenni az azonos és szomszédos csatornákon már üzemelő állomások és hálózatok védelmére,
DMO működés nem alkalmazható.

H93B

Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskeny- vagy szélesebb sávú digitális, PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 417,25–417,85/427,25–427,85 MHz duplex sávban

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
T/R 25-08
MSZ EN 300 1132; MSZ EN 300 3902
MSZ EN 303 0351; MSZ EN 303 0352

2. melléklet I. fejezet 10. pont
2. melléklet I. fejezet 16. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
Helyi és körzeti rendszerek építhetők ki, országos kibővítési lehetőséggel.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat
Egy frekvenciahasználati jogosultság nyerhető el.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet I. fejezet 16. pont 16.4. alpont).
A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

H94A

Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskenysávú digitális, PMR típusú, kötöttpályás közösségi közlekedési igényt kiszolgáló földi mozgó rádiótelefon rendszer Budapest közigazgatási területén a 419,8–419,85/429,8–429,85 MHz és a 419,95–420/429,95–430 MHz duplex sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
T/R 25-08
MSZ EN 300 1132; MSZ EN 300 3902
MSZ EN 303 035-1; MSZ EN 303 0352

2. melléklet I. fejezet 10. pont
25 kHz-nél nagyobb csatornaosztás nem alkalmazható.
A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.
Az állomások telepítési és sugárzási jellemzőinek megválasztásánál figyelemmel kell lenni az azonos és szomszédos csatornákon már üzemelő állomások és hálózatok védelmére,