A járműkategória megnevezése és jele	Üzemi fék		Biztonsági fék	Rögzítő fék	Terhelési
 állapot	
	V	L	s	a	Ismételt fé-
kezések utá-
ni fékhatá-
sosság	Hosszú lejtőn történő tartós fékezés utáni fékhatásosságaz előírt %-ban	V	K	L	s	a	K	L	B
a jár-
műre	B
a jár-
műsze-
relvény re		
	km/h	N	m	m/sec2	az előírt
%-a	az eredeti
%-a		km/h	N	N	m	m/s2	N	N	%	%		
Személygépkocsi M1	80	500 	0,1v+	v2	5,8	80	60	-	80	400	500	0,1v+	v2	2,9	400	500	20	12	
Üresen, valamint megengedett legnagyobb terheléssel	
				150									75							
Autóbusz 5 t megengedett legnagyobb össztömegig M2	60	700	0,15v+	v2	5,0	80	60	-	80	400	500	0,1v+ 	v2	2,9	400	500	20	12		
				130									75							
Autóbusz 5 t megengedett legnagyobb össztömeg felett M3	60	700	0,15v+	v2	5,0	80	60	75	60	600	700	0,15v+	v2	2,5	600	700	20	12		
				130									65							
Könnyű tehergépkocsi 3.5t megengedett legnagyobb össztömegig N1	80	700	0,15v+	v2	5,0	80	60	-	70	600	700	1,5v+ 	v2	2,2	600	700	20	12		
				130									57							
Nehéz tehergépkocsi 12t megengedett legnagyobb össztömegig N2	60	700	0,15v+	v2	5,0	80	60	-	50	600	700	1,5v+	v2	2,2	600	700	20	12		
				130									57							
Nehéz tehergépkocsi 12t megengedett legnagyobb össztömeg felett N3	60	700	0,15v+	v2	5,0	80	60	75	40	600	700	0,15v+	v2	2,2	600	700	20	12		
				130									57							
Mezőgazdasági vontató	30	600	0,1v+	v2	3,0	-	75									18	12		
				78															
Lassú jármű*
	25	600	0,1v+	V2	3,0	-	75	-	-	-	-	-	-	400	600	18	12		
				78															
Lassú jármű*
	25	700	0,2v+	V2	2,5	-	75	-	-	-	-	-	-	400	600	18	12		
				65															
* 1991. január 1. után engedélyezett típusokra
** 1990. december 31. előtt engedélyezett típusokra		Jelmagyarázat a 10. számú mellékletben.