A járműkategória megnevezése és jele	V
km/h	K
N	L
N	Kétkerekű járműnél csak a hátsó kerékkel fékezve; háromkerekű járműnél az egyik tengelyen lévő kerékkel (kerekekkel) fékezve		Kétkerekű járműnél csak a első kerékkel fékezve; háromkerekű járműnél másik tengelyen lévő kerékkel (kerekekkel) fékezve		Az összes fékezhető kerékkel
fékezve		Ismételt féke-
zések utáni fékahatásosság az eredeti 
% - a	B		
				sm	am/s2	sm	am/s2	sm	am/s2		%		
Oldalkocsi nélküli motorkerékpár	L3	80	200	500	-	-	-	-	v2/150	5,8	60	-	csak vezetővel	
		60			v2	3,1	v2	3,9	-	-		-	csak vezetővel	
					80		100							
		60			v2	5,0	-	-	-	-		-	vezetővel és egy utassal	
					130									
Oldalkocsis  motorkerékpár 	L4	80	200	500	-	-	-	-	V2	4,6		-	csak vezetővel, valamint a megengedett legnagyobb terheléssel	
									120					
Motoros tricikli 	L5
	80*	200	500	-	-	-	-	V2	5,0		18		
									1305,0					
		40			v2	1,9	v2	1,9	-	-				
					50		50