DEtöbblet/év, i = Púj i  · ni · (h új, i / href, i  - 1) · tm, j  · Ük /1000 · 3,6 /1000	[GJ /év]	
(2.5.9.2.1.)	
DEtöbblet/év =  S DEtöbblet/év, i (a szummázás “i” és “j” változók szerint végzendő)	[GJ /év]	
(2.5.9.2.2.)	
ahol:	
	i = új LED világítótest típusok száma		
	j = kapcsolási csoportok száma		
	Púj i  = új LED világítótest típusok teljesítményigénye	[W/db]	
	ni = egy típuson belüli, új világítótestek mennyisége	[db]	
	húj, i  = új LED világítótest típusok fényhasznosítás	[lm/W]	
	href, i = referencia fényhasznosítási tényező LED világítótest típusonként 2.5.7. pont 	
	szerint számítva	[lm/W]	
	tm, j  = “j” világítási csoportra érvényes éves működési idő	[h/év].	
	Ük, j = “j” világítási csoportra érvényes üzemviteli korrekciós tényező 2.5.8.2. pont szerinti besorolás figyelembevételével