–	szigetelt tartányokra F =	U(923-TPO )	,	
		47032