Company: MHK

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások | Sávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatok | Rádióalkalmazások | Nemzetközi és hazai dokumentumok | Speciális feltételek, egyedi követelmények
1805–1880 MHz | | | |
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével | | | |

H119

K

GSM-rendszer az 1710–1725,1/1805–1820,1 MHz,
1743,1–1758,1/1838,1–1853,1 MHz és az
1758,1–1773,1/1853,1–1868,1 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ERC/DEC/(97)11; ERC/DEC/(98)21
ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2
MSZ EN 301 419-3
MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 7/A. pont).
Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 7/B. pont tartalmazza.

H119

UMTS-rendszer az 1710–1725,1/1805–1820,1 MHz,
1743,1–1758,1/1838,1–1853,1 MHz és az
1758,1–1773,1/1853,1–1868,1 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

H119

LTE-rendszer az 1710–1725,1/1805–1820,1 MHz,
1743,1–1758,1/1838,1–1853,1 MHz és az
1758,1–1773,1/1853,1–1868,1 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
EN 301 908-1; EN 301 908-11
EN 301 908-13; EN 301 908-14

H119

WiMAX-rendszer az 1710–1725,1/1805–1820,1 MHz,
1743,1–1758,1/1838,1–1853,1 MHz és az
1758,1–1773,1/1853,1–1868,1 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
EN 301 908-1; EN 301 908-21
EN 301 908-22

H119

GSM-rendszer az 1725,1–1740,1/1820,1–1835,1 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ERC/DEC/(97)11; ERC/DEC/(98)21
ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2
MSZ EN 301 419-3
MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
2. melléklet I. fejezet 8. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: árverés.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet I. fejezet 8. pont 8.5. alpont).
A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 7/A. pont).
Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 7/B. pont tartalmazza.

H119

UMTS-rendszer az 1725,1–1740,1/1820,1–1835,1 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

H119

LTE-rendszer az 1725,1–1740,1/1820,1–1835,1 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
EN 301 908-1; EN 301 908-11
EN 301 908-13; EN 301 908-14

H119

WiMAX-rendszer az 1725,1–1740,1/1820,1–1835,1 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
EN 301 908-1; EN 301 908-21
EN 301 908-22

H119

GSM-rendszer az 1740,1–1743,1/1835,1–1838,1 MHz és az 1773,1–1785/1868,1–1880 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ERC/DEC/(97)11; ERC/DEC/(98)21
ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2
MSZ EN 301 419-3
MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
2. melléklet I. fejezet 8. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet I. fejezet 8. pont 8.5. alpont).
A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 7/A. pont).
Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 7/B. pont tartalmazza.

H119

UMTS-rendszer az 1740,1–1743,1/1835,1–1838,1 MHz és az 1773,1–1785/1868,1–1880 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

H119

LTE-rendszer az 1740,1–1743,1/1835,1–1838,1 MHz és az 1773,1–1785/1868,1–1880 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
EN 301 908-1; EN 301 908-11
EN 301 908-13; EN 301 908-14

H119

WiMAX-rendszer az 1740,1–1743,1/1835,1–1838,1 MHz és az 1773,1–1785/1868,1–1880 MHz sávban.

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
EN 301 908-1; EN 301 908-21
EN 301 908-22

H143A

Légijárműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások nyújtására szolgáló GSM 1800 MCA rendszerek az 1710–1785/1805–1880 MHz sávban.

2008/294/EK
ECC/DEC/(06)07
EN 302 480

2. melléklet I. fejezet 12. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A végfelhasználói állomásra vonatkozó EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.