A következő kép megjelenésekor	Támogató 
hangjelzés	A mozdonyvezetőnek szabad:	

ebben a példában:
– tényleges sebesség: 
20 km/h,
– megengedett sebesség: 50 km/h
– leoldási sebesség: 
26 km/h

ebben a példában:
– tényleges sebesség: 
19 km/h,
– megengedett sebesség: 26 km/h,
– fékgörbe a célpozícióig: 
9 km/h,
– leoldási sebesség: 
26 km/h.		- nem lépi túl a megengedett sebességet,
– csökkenti a sebességet a DMI jelzésének megfelelően,
– 1. szinten ellenőrzi a pályamenti jelző állását:
  a) megállítja a vonatot egy Megállj jelzés előtt,
  b) továbbhalad a továbbhaladási állás előtt anélkül, hogy túllépné a jelzett leoldási sebességet,
– 2. szinten túllépheti az EOA-t, hogy megálljon egy jelzőtábla vagy ütközőbak előtt.