Company: MHK

A légcsereszám tervezési értékei nyáron, természetes szellőztetéssel | Nyitható nyílások
| egy homlokzaton | több homlokzaton
Éjszakai szellőztetés | nem lehetséges | 3 | 6
| lehetséges | 5 | 9