a)	Tevékenységi kör:		
Az építmények megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelős műszaki vezetése:		
aa)	legfeljebb négy beépített szintig, 6,6 m falköz (oszlopköz) távolságig, és összesen 2000 m2 szintterület nagyságig,		
ab)	az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg, vagy		
aba)	az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét befolyásoló olyan mértékű teherváltozás – írásos szakértői véleménnyel igazoltan – nem következik be, mely a tartószerkezet megerősítését, elbontását, megváltoztatását tenné szükségessé, továbbá		
abb)	ha égéstermék elvezetésére szolgáló bármilyen szerkezetű égéstermék-elvezető berendezés építésére nem kerül sor, illetve		
abc)	az építmény homlokzatának megváltoztatása (kivéve a védett építményeket) nem jár együtt annak teherhordó szerkezeti változtatásával, építési munkák esetében korlátozás nélkül.		
		
b)	Jelölése a névjegyzékben:		
MV-Ép/B – a területi kamara kódja – regisztrációs szám		
		
c)	Névjegyzékbe vételi követelmény:		
ca)	okleveles építész-, illetve okleveles építőmérnöki végzettség	1 éves szakmai gyakorlat	
cb)	építész-, illetve építőmérnöki, magasépítő- és mélyépítési üzemmérnöki, településmérnöki, illetve városgazdasági üzemmérnöki vagy felsőfokú technikusi végzettség	2 éves szakmai gyakorlat	
cc)	építőipari technikusi, szakközépiskolai végzettség	5 éves szakmai gyakorlat