3. táblázat: Napszak forgalom aránya (Ai,x) az ÁNF-hez képest	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.		 
 
 Út-/forgalomjelleg kategória*
 
 	 Napszak forgalom aránya (Ai,x) az ÁNF-hez képest	
1.			 Napközben 06-18 óra	 Este 18-22 óra	 Éjszaka 22-06 óra	
1.			 Akusztikai járműkategória jele	
1.			I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.	
1.			i=l	i=2	i=3	i=1	i=2	i=3	i=1	i=2	i=3	
2.		 Ml, M5 autópályák 
M0-n kívüli szakaszai	0,699	0,618	0,590	0,164	0,162	0,160	0,137	0,220	0,250	
3.		 M0 és az M3, M7 autópályák M0-n kívüli szakaszai	0,745	0,660	0,612	0,162	0,160	0,158	0,093	0,180	0,230	
4.		 M0-n belüli autópálya szakaszok	0,765	0,747	0,743	0,150	0,148	0,145	0,085	0,105	0,112	
5.		 Jelleg2=l (Nagyarányú nemzetközi forgalmat lebonyolító főutak)	0,750	0,743	0,736	0,162	0,160	0,158	0,088	0,097	0,106	
6.		 Jelleg2=2 (átlagos éjszakai forgalmú utak)	0,780	0,777	0,773	0,150	0,148	0,145	0,070	0,075	0,082	
7.		 Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmú utak)	0,802	0,799	0,795	0,139	0,138	0,136	0,059	0,063	0,069