|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | | | | **B** | **C** | |
| **1.** | **Légtér azonosítója/Oldalhatárai** | | | | **Felső/alsó határa** | **Megjegyzés** | |
| **2.** | **LHSDZLHSK/Kiliti Skydive Balaton** | | | | FL155 (4700 m STD)/GND |  | |
| 11,11 km (6 NM) sugarú kör a 465119N 0180551E középpont körül | | | |
| **3.** | **LHSDZLHDV/Dunaújváros** | | | | FL135 (4100 m STD)/GND | Az LHSDZLHDV és LHTRA41 légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett. | |
| 5 km (2,7 NM) sugarú kör a 465318N 0185438E középpont körül | | | |
| **4.** | **LHSDZLHTL/Tököl** | | | | FL145 (4400 m STD)/3500’ (1050 m) AMSL | LHSDZLHGD/Gödöllő légtérrel egyidejűleg nem működhet. | |
| 3,15 km (1,7 NM)  sugarú kör a  472037N 0185909E középpont körül | | | |
| **5.** | LHSDZLHNY/Nyíregyháza | | | | FL155 (4700 m) /9500’ (2900 m) AMSL | Csak Nyíregyháza TIZ 1 légtérrel együtt működhet.  Nyíregyháza TIZ 2 légtérrel történő egyidejű működés nem engedélyezett. | |
| 10 km (5,4 NM) sugarú kör  a 475856N 0214100E középpont körül | | | |
| **6.** | **LHSDZLHKV/Kaposújlak** | | | | FL165 (5050 m)/GND |  | |
| 463100N  463100N  461800N  461800N  463100N | 0173400E  0174700E  0174700E  0173400E  0173400E | | |
| **7.** | **LHSDZLHMP/Matkópuszta** | | | | FL145 (4400 m)/GND |  | |
| 5,556 km (3 NM) sugarú kör a 464758N 0194102E középpont körül Kecskemét MCTR légtér átfedő részének kizárásával | | | |
| **8.** | **LHSDZLHKH/Kiskunfélegyháza** | | | | FL135 (4100 m STD)/GND |  | |
| 464600N  464800N  464558N  464200N  464600N | 0194546E  0195100E  0195533E  0195600E  0194546E | | |
| **9.** | **LHSDZLHBD/Börgönd** | | | | FL155 (4700 m STD)/GND |  | |
| 471037N  470619N  470145N  470237N  470840N  471037N | 0182857E  0182317E  0182636E  0183147E  0183425E  0182857E | | |
| **LHB24 Velencei tó, Dinnyés** környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér átfedő részének kizárásával | | | |
| **10.** | **LHSDZLHGD/Gödöllő** | | | | 6500’ (2000 m) AMSL/GND | LHSDZLHTL/Tököl légtérrel egyidejűleg nem működhet. | |
| 473646N  473439N  473336N  473548N  473646N | 0191900E  0191741E  0192243E  0192352E  0191900E | | |
| **11.** | **LHSDZLHKA/Kalocsa** | | | | FL135 (4100 m STD)/GND |  | |
| 463356N  463435N  463118N  463000N  463356N | 0185419E  0185817E  0190123E  0185519E  0185419E | | |
| **12**. | **LHSDZLHBC/Békéscsaba** | | | | FL155 (4700 m STD)/4000’ (1200 m) AMSL | Csak Békéscsaba TIZ légtérrel együtt működhet. | |
| 7 km (3,8 NM) sugarú kör a 464036N 0210938E középpont körül | | | |
| **13.** | **LHSDZLHHO/Hajdúszoboszló** | | | | FL145 (4400 m STD)/GND |  | |
| 472810N  472228N  472733N  472942N  472810N | 0212450E  0211500E  0211500E  0211839E  0212450E | | |
| **14.** | **LHSDZLHKI/Kiskőrös** | | | | 3500’ (1050 m) AMSL/GND |  | |
| 463939N  463914N  463854N  463919N  463939N | 0191442E  0191511E  0191434E  0191403E  0191442E | | |
| **15.** |  | | | |  |  | |
| **16.** | **LHSDZLHPR/Pér** | | | | FL125 (3800 m STD)/9500’  (2900 m STD) AMSL | Csak Pér TIZ légtérrel együtt működhet. | |
| 7,4 km (4 NM) sugarú kör a 473738N 0174830E középpont körül | | | |
| **17.** | **LHSDZLHMC/Miskolc** | | | | FL145 (4400 m STD)/GND |  | |
| 5 km (2,7 NM) sugarú kör  a 480754N 0204730E középpont körül az **LHB32** **Bükk** környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér átfedő részének kizárásával | | | |
| **18.** | **LHSDZLHBK/Balatonkeresztúr**  3 km (1,6 NM) sugarú kör  464144 0172340 középpont körül | | | | FL145 (4400 m STD)/GND |  | |
| **19.** | **LHSDZLHGR1/Gyúró1** | | | | 5500’ (1700 m) AMSL / GND | | Csak LHSDZLHGR2/Gyúró2 légtérrel együtt működhet |
| 472642N  472409N  472115N  472347N  472642N | | 0184505E  0184140E  0184623E  0184948E  0184505E | |
| **20.** | **LHSDZLHGR2/Gyúró2** | | | | 6500’ (2000 m) AMSL / GND | | Csak LHSDZLHGR1/Gyúró1 légtérrel együtt működhet |
| 472409N  472304N  472009N  472115N  472409N | | 0184140E  0184012E  0184455E  0184623E  0184140E | |
| **21.** | **LHSDZLHOY/Őcsény** | | | | FL145 (4400 m STD) / GND | |  |
| 2 NM sugarú kör a 461843N 0184549E középpont körül | | | |
| **22.** | **LHSDZLHFM / Fertőszentmiklós** | | | | FL 125 ( 3800 m STD)/GND | |  |
| 473557N  473416N  473322N  473339N  473441N  473556N  473557N | | | 0165122E  0165217E  0165009E  0164820E  0164625E  0164532E  0165122E |
| **23.** | **LHSDZLHUD/Szeged** | | | | FL135 (4100 m STD) /  9500’ (2900 m) AMSL | | Csak Szeged TIZ1 légtérrel együtt működhet. |
| 461500N  461217N  461718N  461721N  461500N | | | 0200000E  0200526E  0200722E  0200000E  0200000E |