A következő kép megjelenésekor	Támogató 
hangjelzés	A mozdonyvezetőnek szabad:	
1. A vonat túllépi a sebességhatárt.

ebben a példában:
– aktuális sebesség: 140 km/h,
– megengedett sebesség: 110 km/h
Az üzemi fék aktiválódott	 
(szakaszos)		
2. Az aktuális sebesség kisebb vagy egyenlő, mint a megengedett sebesség

ebben a példában:
– aktuális sebesség: 140 km/h,
– megengedett sebesség: 105 km/h
Az üzemi fék ábrája villogni kezd.		- kioldani a féket, amint a vonat aktuális sebessége a megengedett sebesség alá csökkent.