A	B	
1	A gáz	Időszakos
biztonságtechnikai
ellenőrzés
ciklusideje
[év]	
	ADR
cso-
portja	UN
száma	megnevezése	vegyjele		
2	A	2073	Vízben oldott ammónia 35 tf.% felett max. 40 tf.% ammóniatartalommal	NH3	5	
	 		40 tf.% felett max. 50 tf.% ammóniatartalommal	NH3	5	
3	F	1001	Acetilén, oldott (korábban: disszugáz)	C2H2