Speciális rendeltetésű
eszközök	Megkülönböztető jelzések	Felirat elhelyezése	Felirat jellemzői	
			hátterének színe	mérete (mm)	színe	fényhatása	
Tábornoki járművek	Közúti személygépjárművön elhelyezett táblán hatágú csillag.	A gépjármű első
lökhárító jobb szélére
és a hátsó lökhárító bal szélére.	ezüst	a) a tábla
m:150
sz:300
b) a csillag
m:50
sz:50	arany	normál	
	Terepjáró személygépjárművön elhelyezett táblán hatágú csillag.		a jármű alapszíne		fekete		
Katonai rendészeti
járművek	MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI RENDÉSZ	A gépjármű mindkét oldalán, az ajtók középvonalában,
normál írással.	kék	m:120
sz:100
v:20	fehér	fényvisszaverő	
Baleseti helyszínelő
járművek	MAGYAR HONVÉDSÉG BALESETI HELYSZÍNELŐ						
Katasztrófavédelmi
járművek	MAGYAR HONVÉDSÉG KATASZTRÓFA-
VÉDELEM		zöld				
Katonai tűzszerész
járművek	MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZSZERÉSZ	A gépjármű mindkét oldalán, az ajtók középvonalában, normál írással, illetve a gépjármű elején tükörírással					
Katonai szállítmány
kísérő járművek	MAGYAR HONVÉDSÉG KÜLÖNLEGES SZÁLLÍTMÁNY- KISÉRÉS						
Katonai tűzoltó
járművek	MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZOLTÓ ALEGYSÉG	A gépjármű mindkét oldalán, az ajtók középvonalában, normál írással, illetve a gépjármű elején tükörírással.	piros
(a jármű alapszíne)	a) oldalt:
m:108–200
sz:90–160
v:18–30
b) elől:
m:60–70
sz:50–60
v:10–11	fehér	normál	
HAVARIA laboratórium járművek	MAGYAR HONVÉDSÉG HAVARIA LABORATÓRIUM	A gépjármű mindkét oldalán, az ajtók középvonalában.	fehér
(445 mm átmérőjű kör)	m:30
sz:25
v:5
(alul–felül körbefutó írással, középen színes vegyvédelmi “logo”)	fekete		
Üzemanyag-
szállító – -töltő járművek	A szállított hajtóanyag NATO kódját tartalmazó tábla.	A hajtóanyagszivattyú- kezelő szekrény ajtaján, annak élétől 100 mm-re, az ajtó szélessége mértani közepén.	a jármű alapszíne	m:100
sz:60
v:15			
MS–25 AM
aknamentesítő hajó	MAGYAR HONVÉDSÉG HADIHAJÓZÁS	a) betű és számjelzés:
– a hajó orrán mindkét oldalt és fartükrén;
b) hajó neve:
– a hajó farán két- oldalt;
c) megkülönböztető jelzés:
– a hajó fartükrén középen;
d) egyedi jelzés:
– a felső kormányállás jobb oldalán;
e) felségjel:
– a felső kormányállás és a hajóharang fölött.	NATO szürke	a) m:1000
sz:700
v:160
b) m:250
sz:120
v:40
c) m:100
sz:60
v:15
d) m:200
sz:180
v:32	fehér	normál
(árnyékolással
és kontúrral)	
Tűzszerész járőrhajó		a) betű és számjelzés:
– a hajó orrán mindkét oldalt;
b) hajó neve:
– a hajó farán két- oldalt,
c) megkülönböztető jelzés:
– a hajó fartükrén középen;
d) felségjel:
– a kódlobogó-tároló dobozon.		a) m:100
sz:60
v:15
b) m:200
sz:600
v:30
c) m:100
sz:60
v:15			
Parancsnoki
motorcsónak		a) számjelzés:
– a hajó orrán mindkét oldalt;
b) hajó neve:
– a hajó orrán mindkét oldalt;
c) megkülönböztető jelzés:
– a hajó farán két- oldalt;
d) felségjel:
– a hajó tetején és a felépítmény mindkét oldalán.		a) m:50
sz:30
v:10
b) m:120
sz:60
v:20
c) m:100
sz:60
v:15			
ROCSO		a) számjelzés:
– a csónak orrán mindkét oldalt;
b) megkülönböztető jelzés:
– a csónak farán két- oldalt.		a) m:50
sz:30
v:10
b) m:120
sz:60
v:20