[%]		
(1.1.6.c.1.)	
2021. március1-jétől			
	[kWh/ciklus]		
(1.1.6.c.2.)	
ahol:	
EPECref: ECO program energiafogyasztása	
(ez a gép típusától, gyártmánytól függ, amelyet a gyártónak meg kell adnia)	
SPEC: Alapprogram energiafogyasztása	
(a gép kapacitásától függ, típustól függetlenül)	
ps: kapacitás	(teríték db)	
ps³10	
SPEC = 0,025 · ps + 1,35	[kWh/ciklus]		
		(1.1.6.c.3.)	
ps£9			
SPEC = 0,09 · ps + 0,45	[kWh/ciklus]		
		(1.1.6.c.4.)	
Energiamegtakarítás, ha a régi, lecserélendő gép már elérte az élettartamának a végét:	
DE = (EPECref -  EPECúj) · 2,8	[kWh]		
		(1.1.6.c.5.)